Załącznik 1a do SIWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**część 1 zamówienia – prace montażowe trybun**

1. **Zakres zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac montażowych trybun przy organizacji imprez w TAURON Arena Kraków w następującym zakresie:

* dla trybun demontowalnych (15- i 10-rzędowych) usługi montażu i demontażu trybun oraz adaptacji czterech pierwszych rzędów danej trybuny;
* dla trybun mobilnych (teleskopowych) (15- i 10-rzędowych) usługi adaptacji czterech pierwszych rzędów danej trybuny i przystosowania danej trybuny.

1. **Szczegółowy opis usług**
2. Usługa montażu polega na:

* montażu pełnej konstrukcji wraz z blatami/podestami, krzesełkami i stolikami, z uwzględnieniem wszelkich bocznych barierek oraz zaślepek lub
* montażu niepełnej konstrukcji (tj. bez czterech pierwszych rzędów) wraz z blatami/podestami, krzesełkami bądź stolikami, z uwzględnieniem wszelkich bocznych barierek oraz zaślepek oraz montaż barierek przednich.

W obu wypadkach należy wykonać ewentualny demontaż barierek bocznych bądź zaślepek na trybunie sąsiadującej z trybuną aktualnie montowaną, a także pobranie wszelkich materiałów konstrukcji, barierek, krzesełek z wskazanego miejsca/magazynu znajdującego się w odległości do 100 m na paletach (palety na wyposażeniu zamawiającego).

1. Usługa demontażu polega na:

* demontażu pełnej konstrukcji wraz z blatami/podestami, krzesełkami bądź stolikami, z uwzględnieniem wszelkich bocznych barierek oraz zaślepek lub
* demontażu niepełnej konstrukcji (tj. bez czterech pierwszych rzędów) wraz z blatami/podestami, krzesełkami bądź stolikami, z uwzględnieniem wszelkich bocznych barierek oraz zaślepek oraz demontaż barierek przednich.

W obu wypadkach należy wykonać ewentualny montaż barierek bocznych bądź zaślepek na trybunie sąsiadującej z trybuną aktualnie demontowaną, a także zdanie wszelkich materiałów konstrukcji, barierek, krzesełek do wskazanego miejsca/magazynu znajdującego się w odległości do 100 m na paletach (palety na wyposażeniu zamawiającego).

1. Usługa adaptacji czterech pierwszych rzędów trybuny polega na:

* demontażu (zsunięciu) czterech pierwszych rzędów trybuny przy założeniu iż trybuna w momencie rozpoczęcia adaptacji jest zmontowana całkowicie (posiada pełną ilość rzędów) z uwzględnieniem adaptacji wszelkich bocznych i przednich barierek oraz zaślepek na tym odcinku lub
* montażu (zsunięciu) czterech pierwszych rzędów trybuny przy założeniu iż trybuna w momencie rozpoczęcia adaptacji jest w stanie bez czterech pierwszych rzędów i jej końcowy stan ma wynosić pełną ilość rzędów z uwzględnieniem adaptacji wszelkich bocznych i przednich barierek oraz zaślepek na tym odcinku.

1. Usługa przystosowania trybuny polega na:

* montażu lub demontażu trybuny mobilnej obsługiwanej przy pomocy pilota (część trybun) bądź wózków (część trybun) wraz z montażem bądź demontażem zaślepek zabezpieczających połączenia trybun lub barierek bocznych na każdej z wskazanych trybun lub
* montażu bądź demontażu zaślepek zabezpieczających połączenia trybun demontowalnych lub barierek bocznych na każdej z wskazanych trybun demontowalnych – dla trybun nieobjętych żadną z wyżej wymienionych usług.

1. **Warunki realizacji usług**

Usługa będzie wykonywana przed każdą wskazaną przez Zamawiającego imprezą. Prace należy wykonywać zgodnie z planem montażowym przekazanym każdorazowo przez Zamawiającego zarówno w dniach poprzedzających imprezy i dniach imprezowych. Podczas wykonywania zlecenia należy uwzględnić wszelkie uwagi Zamawiającego.

1. **Informacje o trybunach**

Wykonawcą systemu trybun w TAURON Arena Kraków była firma Best Sport Pro, ul. Grunwaldzka 5, 34-300 Żywiec.

Zestawienie ilościowe trybun objętych zamówieniem:

* trybuny demontowalne:
* trybuny 15-rzędowe – 4 sztuki,
* trybuny 10-rzędowe – 4 sztuki,
* trybuny mobilne:
* trybuny 15-rzędowe – 9 sztuk,
* trybuny 10-rzędowe – 12 sztuk.

Instrukcja użytkowania i eksploatacji trybun stanowi załącznik do niniejszego opisu.